Zapytanie do przetargu:

„Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „Scena Obozisko” w Radomiu, ul. Śniadeckich 2".

Pytanie nr 1

Podać grubość styropianu do ocieplenia ściany oraz parametry techniczne, ponieważ zachodzi rozbieżność pomiędzy przedmiarem (12 cm) a projektem(10cm). - poz nr 9 przedmiaru

-**docieplenie styropianem o gr. 12 cm i λ≤0,035 [W/m\*K]**

Pytanie nr 2

W pozycji przedmiaru nr 14 wskazano jako materiał do ocieplenia stropodachu wełnę mineralną skalną, natomiast w opisie oraz rysunkach projektu przedstawiono izolację stropodachu styropianem. Jaki materiał należy przyjąć do wyceny izolacji stropodach i o jakich parametrach technicznych?

**-do wyceny przyjąć styropian dachowy o gr. 15 cm i i λ≤0,004 [W/m\*K]**

Pytanie nr 3

W przedmiarach nie uwzględniono wymianę stolarki drzwiowej, natomiast w projekcie zamieszczono wykaz drzwi. Czy do wyceny należy uwzględnić wymianę stolarki, jeśli tak to podać, jaki zakres?

-**uwzględnić wymianę drzwi zewnętrznych DW1, DW2 i DW3 z wykazu stolarki. Zapewnić wsp. przenikania U≤1,8 [W/m2\*K]**

Pytanie nr 4

W projekcie zamieszczono bez przedmiaru ,,Bilans energetyczny modernizacji oświetlenia’’. Jaki zakres robót należy wycenić?

**-uwzględnić wymianę źródeł światła na typu LED wg wykazu z zał. 1 i 2 (str. 8 i 9) w/w „Bilansu….”**

Pytanie nr 5

Podać parametry techniczne papy termozgrzewalnej

**-papa podkładowa i papa wierzchniego krycia z atestem dopuszczającymi w systemach pokryć dachów płaskich.**

Pytanie nr 6

Czy do docieplenia stropodachu można zastosować izolację gr 15 cm jednostronnie laminowaną papą podkładową i jedną warstwą papy wierzchniego krycia?

**-dopuszcza się taki system**